SiiNunit
{
accessory_engine_data : b420_vl.g7.1350.volvoms.engine
{
	name: "MERCEDES O500RSD"
	price: 15000
	unlock: 0
	info[]: "410 @@hp@@ (301@@kw@@)"
	info[]: "1@@dg@@989 @@nm@@"
	info[]: "2@@dg@@000 @@rpm@@"
	icon: "eng_mshop"
	torque: 1989
	volume:	10.8
	
	
    torque_curve[]: (300, 0)
		torque_curve[]: (600, 0.62)
		torque_curve[]: (700, 0.6762)
		torque_curve[]: (850, 0.7976)
		torque_curve[]: (1000, 1)
		torque_curve[]: (1400, 1)
		torque_curve[]: (1500, 0.9333)
		torque_curve[]: (1600, 0.8762)
		torque_curve[]: (1900, 0.7357)
		torque_curve[]: (2100, 0.4762)
		torque_curve[]: (2200, 0)
		
		
		rpm_idle: 550			# RPM at idle
		rpm_limit: 2100			# Governed RPM limit
		rpm_limit_neutral: 2200	# RPM limit in neutral gear
		rpm_range_low_gear: (700, 1600)
		rpm_range_high_gear: (1100, 1400)
		rpm_range_engine_brake: (700, 3000)
		
		engine_brake: 2.0			# Engine Brake Strength
		engine_brake_downshift: 0	# Enable automatic downshift for Engine Brake
		engine_brake_positions: 3	# The number of engine brake intensities
	

@include "sound.sui"	
}
}
